Tabelis on toodud erinevate kruvide nominaalsed kinnitusmomendid:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KEERE | VÕTI | MOMENT Nm |
|   | TORX PEAGA POLT |   |
| M3 | Torx 9 | 2,3 |
| M3,5 | Torx 10 | 3,0 |
| M4 | Torx 15 | 4,2 |
| M4x0,5 | Torx 9 | 2 |
| M5 | Torx 20 | 9 |
| M6 | Torx 25 | 15 |
|   | SISEKUUSKANT POLT |   |
| M3 | SW1,5 | 0,8 |
| M4 | SW2 | 2 |
| M5 | SW2,5 | 3,5 |
| M6 | SW3 | 5,5 |
| M8 | SW4 | 9,5 |
| M10 | SW5 | 14,3 |
| M12 | SW6 | 30 |
|   | PINGUTUSMUTRIGA TOPELT-KEERMEGASISEKUUSKANT POLT |   |
| M10 | SW6 | 60 |
| M12 | SW8 | 80 |
| M16 | SW10 | 100 |
| M20 | SW12 | 100 |

**Alu höövlikutter:**

M10 polt - 20 Nm

M12 polt - 25 Nm